
  冰冻线性染色机参数

1. 工作条件:
1.1 工作电压:     AC220～240V，50Hz

1.2 工作温度:     5～40℃，

1.3 相对湿度:     ＜80％ 
2. 技术参数

体积小巧，长度不超过75cm，进深不超过25cm，高度不超过25cm。
*可直接放在冰冻切片机上，方便染色

总站点15个、试剂缸14个，收集站1个，可容纳13张玻片

试剂缸容量：不少于100ml
染色时间不超过20秒/缸

*使用方便，单个按钮直接开、关机，无须编程

冲水缸可按照需要置于不同位点

*独特的单片连续上载功能

*每张切片均能保证5分钟内完成染色

注：*为重要参数

