数量
1、铅垃圾桶（长半衰期）1个；
2、注射器防护罐4个；
3、定制铅罐（长半衰期）2个；
4、定制铅罐（短半衰期）2个。
技术和性能参数需求	
1、铅垃圾桶（长半衰期）：桶形，内径不低于80mm，高度不低于400mm，100mmPb，外层防护可分层叠放方便搬运；
2、注射器防护罐：最大可放置5ml标准注射器，25mmPb，钨合金；
3、定制铅罐（长半衰期）：30mmPb，配套铅砖；
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