	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	无


	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	1.治疗原理：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。
2.输出通道：四通道，可单独或同时输出。
3.治疗模式至少6种，各参数独立可调、互不关联。
4.振动参数：具备多种间歇振动周期模式可选。
5.温控系统：默认常温工作模式，可选择温控工作模式，40℃～55℃四档可调，允差±3℃，有温度异常保护。
6.定时设置：1～60分钟可调，1min步进设置，允差±5％。
7、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。
8、具有负载检测功能。
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