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设备技术性能/
服务参数需求




	（一）服务覆盖区域
全院各临床科室、医技科室、门诊、手术室、ICU、检验科、供应室、后勤保障等所有使用计量器具的区域。
（二）计量设备仪器范围
1.非强制检定计量器具（出具校准证书）：PH计、全自动核酸提取纯化仪、可调移液器、数字温湿度计、呼吸机、离心机、游标卡尺、隔水式恒温培养箱、输液泵、冰箱温度检测设备、微量紫外可见分光光度计、电子天平、PCR仪、血细胞分析仪、酶标仪（医院现有设备明细见附件）。
2.包含后期新增仪器、临时需要检测的小型设备。
（三）技术资质要求
服务商须持有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS），具备对应计量服务资质。检定人员持有有效的注册计量师注册证及对应项目的计量专业项目考核合格证；检定过程所使用的计量标准器具均已完成检定，检定证书处于有效期内，满足检定工作开展要求。须严格按照国家检定规程、行业标准开展检测，保证检测数据、原始记录完整规范。
（四）服务要求
1.检测实施方式：上门现场检测。服务商不得单方面强制要求将检验诊疗设备集中送检。现场作业避开诊疗高峰，遵守医院院感及各项管理规定。
2.不合格处置：检出不合格设备，当场张贴对应状态标识并书面告知我方，同步提供整改建议。
3.证书与档案交付：所有设备出具可线上查验的检定/校准证书，检测完成后及时粘贴合格状态标识，整理档案资料移交存档。所有仪器完成现场检定/校准工作后12个工作日内出具正式证书，新出具证书生效日期须衔接原有证书有效期，杜绝计量证书空档期。同步交付纸质版、电子版证书台账，资料标准满足医院评审及监管检查。
4.周期管理：按法定周期完成检测，协助维护计量台账，设备到期前30个工作日主动提醒，双方协调安排检测时间。
5.其他配套：提供技术咨询，配合上级部门检查，严格保密院内信息。
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	序号   
	仪器名称
	规格/型号
量程/精度

	数量

	1
	PH计
	/
	1

	2
	全自动核酸提取纯化仪
	/
	1

	3
	可调移液器
	/
	200

	4
	数字温湿度计
	/
	79

	5
	呼吸机
	/
	12

	6
	离心机
	/
	57

	7
	游标卡尺
	/
	1

	8
	隔水式恒温保养箱
	/
	2

	9
	输液泵
	/
	1

	10
	冰箱温度检测
	/
	115

	11
	微量紫外可见分光光度计
	/
	1

	12
	电子天平
	/
	7

	13
	PCR、血细胞、酶标仪
	/
	24
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