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设备技术性能/
服务参数需求




	1.外部尺寸(mm)≥450x340x710(mm)；2.内部尺寸(mm)≥Φ280*460；3.消毒桶尺寸(mm)≥Φ265*375；4.净重≥14.5kg  毛重≥15.5k；5.容积≥24L；6.加热方式：电；7.最高工作温度129℃；
8.最高工作压力0.165Mpa；9.额定电压220VAC(50Hz或60Hz)、110VAC(50Hz或60Hz)可定制；10.额定功率2kW、1.5kW可定制；
11.控温精度±1℃；12.灭菌时间0-99min；13.适用海拔小于2600米；14.全自动控制：是；15.低水位断电方式：水位开关；16.是否快开门：是；17.灭菌主体为优质不锈钢材质制成，内部抛光处理；18.快开盖式联锁安全装置，操作简便，安全可靠；19.密封圈采用硅橡胶制成；20.两个安全阀保持双重安全；21.具有自调节功能，温度、时间可自行调控，灭菌结束自动停止加热并报警功能；
22.自涨式密封圈，密封性好，有效防止蒸汽泄漏；23.超温超压自动保护；24.浸入式电热管，热效率高，不锈钢材质管子经久耐用；
25.双槽压力表，温度压力双刻度，指示清晰，观察方便，性能可靠；26.配置水位器，低水位蜂鸣器报警并自动停止加热。
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