	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	高性能图形计算卡

符合PCIe 5.0 x16接口规范，占用双槽位或三槽位厚度，附带标准12 HVPWR电源接口，适配通用塔式工作站或4U机架式服务器。

板载RAM容量：≥24GB，GDDR7或者更高RAM；FP32浮点算力≧100TFLOPS；显存最大带宽≧1700GB/s。

RAM 带宽：不低于1.7TB/s

AI张量算力：≥3300TOPS

Boots频率:≥2580MHz

图形工作站内存：96Gb，6400MHz，Recc

硬盘 ≥15TB，nvme，≥500MB/s

售后：4小时内响应，原厂硬盘保留服务


	高性能图形计算卡 1个
图形工作站内存 1个
硬盘 1个

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


