	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	‌单帧精度‌：最高 ‌0.02mm‌；重复精度 ‌0.01mm‌
‌扫描模式‌：34 束蓝色激光交叉线、15 束平行线、单线深孔激光、全场蓝光结构光（4 种手持模式）+ 转台自动扫描模式
‌连接方式‌：支持 ‌Wi-Fi 6‌ 无线传输及有线连接
‌抗光性能‌：适应室内工业环境强光干扰
‌数据输出‌：兼容 PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX 等格式
‌配套软件‌：含扫描、编辑、测量流程。
‌适用场景‌：逆向工程、工业质检、复杂型腔/深孔扫描、自动彩色建模
‌定位差异‌：具备全场结构光与转台功能； 
	三维扫描仪*1，
USB Type-C转Type-C数据线（3米）*1，
电源适配器*1，
高反标记点（200个）*1，
便携箱*1，
标定板*1，
快速操作指南*1，
合格证&保修卡*1，
移动套件（三代）*1，
三脚架*1，
双轴转台*1，
样品雕像*1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


