	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	配备稳定底座，可锁定滑轮。采用医用级高亮度LED冷光源，无频闪。使用寿命≥60000小时，光线聚焦均匀，无暗区、重影。光斑直径、色温、亮度可调。显色指数Ra≥95。移动轻便、定位精准、悬停稳固，手术中无自主晃动。灯头防尘、防水、防消毒液腐蚀。
	无
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