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	最高转速不低于15,800rpm；最大离心力不低于23,444× g；最大容量：10x 5 mL；增加转速/离心力：1 rpm/1xg递增，离心时间：1s 递增；两种计时模式，可选择在离心开始时计时或到达设定转速后开始计时；温度范围：-10℃至+40℃。


	转子材料采用航空级别的铝合金；所有转子均可高温高压灭菌；双风道设计，门盖内置风道；具有非Soft模式和Soft模式，Soft模式可选9档加速/9档减速；一键锁参功能，有效防止离心参数被误改；具有转子寿命监控功能，转子达极限寿命时弹窗提示更换转子。
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