研究级正置生物显微镜技术参数
	项目
	技术规格与要求

	1. 光学系统
	无限远色差校正光学系统。所有核心光学部件需经过防霉处理，具备优异的轴向与径向色差校正能力。

	2. 显微镜主机
	1. 具备良好的人体工程学设计，整体防震机架结构，提供稳定的显微操作平台。
2. 带有状态指示或提示功能

	3. 调焦机构
	1. 粗微调同轴
2. 具备调焦上限位装置，防止物镜与玻片碰撞损坏样本。
3. 微调精度步进≤1μm，整体行程范围需满足常规病理切片观察需求。

	4. 照明系统
	采用高亮度、长寿命 LED 光源（或与之等效的高亮度照明），恒定色温（如 4500K 左右），保证色彩还原真实。

	5. 聚光镜系统
	适用明场观察的聚光镜，内置孔径光阑，具备中心调节功能；与各倍率物镜匹配使用时不应产生明显阴影，并带有防止样本损坏的限位保护设计。

	6. 物镜转换器
	≥6孔位内倾式物镜转换器

	7. 观察筒
	三目观察筒，具备良好的观察舒适度。瞳距调节范围需至少覆盖 55-75mm。

	8. 目镜
	配置 10X 宽视场高眼点目镜，视场数（FOV）≥ 22mm，双侧屈光度均可调。

	9. 高级物镜组
	需配置以下规格物镜：
1. 2X 或 2.5X 平场消色差物镜 (NA ≥ 0.06)
2. 4X 平场消色差物镜 (NA ≥ 0.10)
3. 10X 平场消色差或半复消色差物镜 (NA ≥ 0.25)
4. 20X 平场半复消色差物镜 (NA ≥ 0.50)
5. 40X 平场半复消色差物镜 (NA ≥ 0.75)



