	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1.医用专业显示器：≥17’’；
2.基本监测功能：无创血压、血氧饱和度、5导联心电监护，配备5导联心电附件，成人指套式血氧探头，无创血压主电缆及成人袖带；
3.配备特殊监测模块：脑电双频谱指数（BIS）监测模块、双有创压力监测+双体温监测；
4. 通过数据主机连接，实现手术室内外数据共享，实时监护功能。
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