	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	CPU： INTEL i7四核

主频和缓存：至少3.4GHz

内存：8GB DDR3 RAM以上

硬盘：512GB  2.5寸固态SSD以上

LCD:尺寸22英寸,分辨率 2560×1440以上

触摸屏:RS-232接口5线电阻式触摸屏，支持一键关闭功能

I/O接口:8个USB接口，2个串口RS-232,2个万兆网口,1个音频,1个VGA,1个HDMI,1电源输入接口

内置音箱：2个音箱5W

防水等级: 整机防水防尘功能至IPX1等级以上。

支持VESA 100及75锁孔, 方便整合麻醉机支架

尺寸(WxDxH) 550 x 360 x 65 mm以下, 方便整合于麻醉机旁不占空间。

整机通过国内CCC及医疗级别IEC60601-1、UL、FCC、CE认证，需提供第三方认证说明。免费上门保修5年。
	手麻系统工作站（3套）

包括：麻醉系统工作站、麻醉系统工作站支架、麻醉系统工作站移动支架车

医用触屏式一体电脑参数：医疗POC级，后置标准VESA固定孔，防尘防水，含键盘鼠标，通过国际认证，整机无风扇，以符合手术室抗菌及层流环境需求。
麻醉系统工作站支架：固定工作站电脑于麻醉机侧面或手术室墙面，支架在一定范围、角度内调整，符合国际标准按照不同麻醉机定制连接固定件双臂支架分别固定工作站电脑及键盘鼠标支持全尺寸键盘，带鼠标扩展板及收纳挂架金属件为铝合金材质, ABS塑料件防火、抗菌级别。除关节外, 其余可将线材收纳不外露,以符合院内感控需求支持VESA安装标准 MIS-D，支持恒力技术，采用抛光铝材料包含实施集成安装

麻醉系统工作站移动支架车：独立的工作站移动支架车，升降工作台可放置键盘鼠标支持全尺寸键盘，带鼠标扩展板及收纳挂架金属件为铝合金材质, ABS塑料件防火、抗菌级别。



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


