	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	动态心电分析系统*1

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	1.维护与升级：系统的维护与升级工作需集中于服务器端，医生客户端无需维护，减少医院后期的维护成本，实现系统的在线维护、无缝升级。
2.系统需能够与医院HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取。
3.支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，减少来回切屏带来的不便。报告分析与波形浏览在同一界面展示，报告1：1显示模式使得报告结果一目了然。
4.差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常。（提供软件界面截图、同时提供著作权或原创证明文件复印件或扫描件）
5.双通道叠加分析功能：可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动。
6.提供多种动态分析工具：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。
7.多项工具智能联动：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动。
8.支持智能散点图功能：可圈选散点图中的点，对心律失常事件进行快速分析。
9.起搏器分析功能：通过硬件检测起搏脉冲信号，无需勾选起搏器型号。具备起搏通道，提供专业的起搏器分析报告。
10.睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊。
11.支持无线传输功能，保证数据传输的完整性。
12.支持所见及所得的报告打印预览模式，自定义报告打印内容。
13.支持生成3导、12导条图并打印，支持打印单导整页。
14.加入时间散点图分析模块。
15.完善早搏信号的插入等诊断，如房性/交界性逸搏、房性/交界性早搏未下传、差异性传导、多形性室早、二度一型房室传导阻滞等。
16.导联时间对齐，可同步放大、拖动、移位。
17.支持两院一体化查看及出具报告。
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