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	1、 分辨率:≥3840X2160像素≥800万

2、 帧率：≥60帧/秒，画面无闪烁及干扰

3、光学变焦：变焦镜头，倍数≥2.5，焦距14-35mm

4、消毒方式：:可高温高压灭菌、低温等离子灭菌（≥800次）

5、接口：可换不同焦距卡口

6、图像模式:彩色白光，原始黑白荧光，标准彩色荧光，多模荧光

	



