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	配置需求
	1. 主机
2. 床垫
3. 电源线
4. 收纳带

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	主机
1. 流量8 lpm以支撑床垫&人体重量
2. 充气时间<25 mins	
3. 低压治疗压力15-40mmHg	
4. 波动交替方式，交替设计，	
5. 报警提示闪灯+报警	具备低压报警提示；维修报警；断电报警提示；	
6. 操作面板自动上锁。防止意外触屏，影响治疗设定	
7. 主机静音，≦40dBA。
8. 主机进液防护保护	
9. 材质防火	
床垫	
10. 最大载重	≧200公斤	
11. 一键CPR功能
12. 床罩可拆洗，抗菌防霉，防致敏，防火。
13. 防触底双层矩形管	断电时，能避免患者发生直接触底的风险	
14. 气垫床收纳方便，收床束带+快扣	
15. 床垫侧边有电源线收线带. 	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



