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	1. 产品类型
钢制多门更衣柜/储物柜，公共浴室、健身房、宿舍更衣室常用。
2. 整体尺寸
单列宽：约1200—1500 mm
单列深：约 400–450mm
单列高：约 1600–2100mm
每组约12个单门，3列4排并排组合。
可根据实际情况测量设计
3. 单门尺寸
宽：约 450—500mm
高：约400—500mm
深：约 400–450mm
能放进常见洗澡篮。
4. 材质与板厚
柜体：冷轧钢板，厚度约 0.6–0.8mm
门板：约 0.7–1.0mm
表面：静电喷塑
5. 锁具
每门独立机械转舌锁或叶片锁
。
6. 通风孔
门板长条百叶冲孔
孔宽约 5–8mm，孔长约 40–60mm
每门约 10–15 排，通风率约 20–30%。
7. 铰链与开门
外露合页或隐藏式铰链
开门角度约 90–110°。
8. 挂杆/隔板
可选安隔板
门外或门内带挂衣杆，用于挂毛巾、衣物。
9. 编号系统
门牌槽/标签槽，编号如 250、251
标签可更换，方便管理。
10. 安装与承重
落地并排安装，底部有调节脚或踢脚
单门承重约 15–30kg
柜体可固定墙面，防倾倒。
11. 颜色
耐脏、易清洁



	1. 使用环境
公共浴室/更衣室，高湿、高温、频繁使用，必须防锈防潮。
2. 防锈防潮配置
优先选镀锌钢板或 304 不锈钢
表面静电喷塑
底部加防潮脚垫，避免积水腐蚀。
3. 锁具配置
每门独立锁，防盗
管理员可统一开启，方便管理。
4. 通风配置
门板和背板必须有百叶/冲孔
保持空气流通，防止霉味和细菌滋生。
5. 尺寸配置
单门内宽 ≥400mm
内高 ≥400mm
内深 ≥400mm
确保能放入洗澡篮、衣物。
6. 内部分隔配置
可选可调隔板，分上下层，上层放洗护用品，下层放鞋/衣物
门内或门外可加挂衣杆、毛巾钩。
7. 编号配置
可更换编号牌
支持插卡或贴纸，便于用户识别。
8. 承重配置
单门承重 ≥20kg
层板承重 ≥15kg
满载不变形。
9. 安全配置
边角圆润，防撞伤
柜体固定，防倾倒
锁具防撬，保护贵重物品。
10. 清洁维护配置
表面光滑，易擦拭
无卫生死角
底部离地，方便拖地。
    · 
12. 安装与过道
并排组合安装
过道宽度建议 ≥900mm，方便通行和开门。门开方向统一或分左右，便于过道通行。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



