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设备技术性能/
服务参数需求




	TZL30过滤式消防自救呼吸器，额定防护时间≥30分钟，滤烟效率≥95%，一氧化碳防护指标满足GB21976.7-2012标准；具备国家有效3C强制性产品认证证书，产品在原厂保质期内。面罩阻燃，视窗透光率≥85%，整体无破损、无漏气、无刺激性异味，适配成人面部，佩戴简便。供货须附带同型号型式检验报告、出厂合格证、消防产品身份信息。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



