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	更换报废及破损漏水消防水带

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	消防水带，型号16-65-25（压力1.6MPa，内径65mm，单根长度25米）；产品执行GB6246-2026《消防水带》国家标准，具备有效的3C强制性产品认证。水带外层编织密实、无断线破损，内衬层无鼓包、无裂纹，配套国标65型金属接口，连接牢固不松动。供货时随货附带同型号型式检验报告、出厂产品合格证、消防产品身份信息，资料加盖公章。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



