一、电子气管镜1条

1、镜身具有常用功能遥控按钮数量≥4。

2、插入管具有旋转功能

3、具有一触式防水接头

4、视野角度：≥110°直视

5、视野方向：0°直视

6、景深：≤2且≥50mm

7、先端部直径：≤4.2mm

8、软性部直径：≤4.1mm

9、弯曲角度：上≥210°，下≥130°

10、有效长度：≥600mm

11、钳子管道：≥2.0mm