**检验科大型纯水制备设备维护保养**

**招标技术参数**

诊断楼5层检验科实验大厅共有各类大型设备三十多台，运行期间需要不间断提供II级以上高质量纯水，以保障设备正常运行，为临床诊疗提供准确可靠的检验结果。检验科目前使用的纯水制备设备是2台600L纯水机（杭州天创TCHS-600K），于2020年6月投入使用，已超过一年免费维保期，需要购买维护保养服务，以保障水机正常运行。

主要维保内容包含：

1、前置石英砂、活性碳滤料按需更换；

2、保安滤芯、精密滤芯按需更换；

3、反渗透膜按需更换；

4、混床树脂按需更换；

5、超滤过滤器按需更换；

6、更换紫外灭菌器按需更换

7、每月上门巡检、维护保养，并出具维护报告单

8、故障报修时，4小时内到医院现场检修、更换耗材

**以上所有更换的配件和耗材，壹年维保期内均不限次数更换。**