**等离子空气消毒器技术参数**

1. 设备用途说明： 杀灭空气中细菌，霉菌孢子，病毒，VOC ，甲醛，花粉尘螨等有害物质，净化空气；
2. 产地： 原装进口
3. ※能杀真正杀灭大肠杆菌（E-coli）（提供实验证明）
4. ※能够杀灭结核杆菌（提供实验证明）
5. ※ 24/7持续杀菌，仪器打开即进入杀菌状态，无需特地调节杀菌模式
6. ※DBD 等离子技术杀菌
7. 功率： ≤20W,
8. 噪音等级：＜45DB.
9. ※重量：＜5.0kg；
10. ※无滤网，无耗材，不需要特别清洁维护
11. 安全， 可以放置在病人身旁使用
12. 安装：墙面和平面放置
13. 体积：长宽高均小于40cm.
14. 符合UL867标准，CE认证标准
15. 提供多家医院现场使用效果报告以及实验室测试报告；
16. 设备表面使用抗菌粉末处理