**技术规格及要求**

1. 货物名称: 便携式彩色多普勒超声诊断仪
2. 数量: 1台
3. 设备用途:满足腹部、妇科、小器官等检查需要
4. 技术规格及概述：

1.1 高分辨率LED 显示器，可视角度≥170度 （左/右）

1.2触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除，支持手写和带橡胶手套操作。

★1.3电源接头为磁吸式，插拔方便，避免意外损坏

★1.4配置二把探头，凸阵探头1把，频率范围：1.3-6.0MHz

线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，

★1.5所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力

2.模式

2.1 二维灰阶模式

2.2组织谐波成像技术

2.3彩色多普勒模式

2.4能量多普勒模式

2.5脉冲多普勒模式（PW）

2.6连续多普勒模式（CW）

3.支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析（提供证明图片）

四、资证要求：提供NMPA注册证，需为2020年后（含2020年）注册的最新产品

五、售后服务要求:

1. 仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试
2. ★保修期：厂家提供主机、探头及台车5年保修