锅炉房低区供暖循环泵更换采购项目要求

1.供货商提供采购拆卸安装调试一条龙服务。

2.原低区供暖循环泵为3台一组，品牌为格兰富，现在只更换其中一台，要求供货商提供的水泵要与剩余的水泵参数相匹配，建议供货商提供同等品牌的产品。

3，下附原水泵铭牌，水泵具体尺寸请现场查看。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机铭牌 | | | | | | | | | |  |
| MODEL | ELD250M-4 | KW | | 55 | | | HZ | | 50 |  |
| FRAME | 250M | HP | | 75 | | | RPM | | 1480 |  |
| VOLT | 380 | AMP | | 103 | | | COS∮ | | 0.87 |  |
| DE | 6314C3 | CONN | | Δ | | | S.F | | 1 |  |
| NDE | 6313C3 | INS | | F | | | WT | | 400KG |  |
| PART N0 | M039103122J208 | IP | | 55 | | |  | |  |  |
| SERIAL NO | PW080277-001(A/B/C) | IEC60034-1 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  |
| 水泵铭牌 | | | | | | | | | | |
| PHCO PUMPS | | | | | | | | | | |
| CAT＃:29-60151-155069 | | | | | | | | | | |
| STDCK＃:Y2K803068 | | | | | | | | | | |
| SER＃:08W00060-001(A/B/C) | | | | | | | | | | |
| Q:348 M³/h 38 M | | | | IMP | | :337 MM | | | | |
| DIA | |
| MFD BY GRUNDFOS WUXI CHINA | | | | | | | | | | |