工程投影机参数要求

数量：1台

基本参数要求：

投影机类型：工程投影机

亮度：8000流明及以上

灯泡寿命：2000小时及以上

分辨率：高清1920\*1200像素

投影画面尺寸：满足投影幕布尺寸8.5mx3.6m

投影距离：28米及以上距离

镜头：长焦镜头

服务要求：原厂提供3年保修

资质要求：代理商提供厂家针对我院本项目的唯一授权。

注：供应商投标后联系采购部门提供现场样机测试。联系人：姚老师，联系电话：87788362。