**货物/服务采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | (货物类请提供配置需求和技术要求，服务类请提供服务内容和具体要求)   |  |  | | --- | --- | | 适用范围： | 产品用于测量人体体温 | | 测量部位： | 腋下 | | 测量时间： | 预测时间：平均约20秒（以蜂鸣音提示） | | 最大允许误差： | ±0.1℃（32.0℃～42.0℃） | | 显示方式： | 液晶显示屏上3位数字显示（分辨力：0.1℃） | | 消毒方式： | 整体可用含氯消毒液浸泡消毒 | | 电池寿命： | 5000次 | | 外观尺寸： | 129mm（长）\*17.6mm（宽）\*12.6mm（厚） | | 其他： | 具备一次性使用的体温计包裹套 | |