**转运床招标临床要求**

临床要求

1. 转运台车，可在各个机房间方便地移动
2. 具有后装治疗板，病人固定于该治疗板上，该治疗板可以平顺安全的在转运台车和CT/MRI、模拟定位机、治疗机房等的床面上进行移动。
3. 具有后装机治疗板适配器，使后装治疗板可固定在转运台车和CT/MRI、模拟定位机、治疗机房等的床面上。
4. 具有施源器固定器，方便固定施源器与病人和后装治疗板之间的相对位置，避免施源器在治疗中发生移动。
5. 所有物件为CT和MRI适用。