**负压引流技术要求**

1、自成一体成型十字形引流管形，具有优异的抗扭结性，体内段有四条全开放的引流槽，该结构使引流管通过体内任何点均可引流，拉力极强，减少术后断管现象。

2、采用硅胶引流球，负压值可达到-20kpal以上，防止引流液的逆流和感染。

3、采用的可排液引流袋, 取液全封闭操作

4、 单向阀设计，防止引流液的逆流和术后感染

泌尿外科

2018年05月02日