腹盆固定装置规格参数

要求：能够满足放射治疗过程中对俯卧位治疗患者体位的固定.主要是针对直肠肿瘤患者。

产品参数：

尺寸1200X510X120mm

底部有两个固定在加速器治疗床的卡槽，使所有病人摆位装置和定位与治疗床处于相同坐标位置上。

两侧具有体模固定锁装置配合专用体模夹子可使患者牢固精确的与模板合为一体（锁定装置具备四点可调节孔ABCD根据病人体型可进行调节）

锁定装置距离板体上缘距离70mm，下方有1cm至60cm的标尺刻度指示线。

固定装置中央有空洞用以达到保护小肠不会受到高剂量照射。