**肿瘤医院电子巡更系统采购需求**

为加强我院安全管理工作，以及对保安员值班工作的管理，现拟对我院安保电子巡更系统进行院内公开招标工作。

附件：电子巡更系统需求。

电子巡更系统需求

1. 技术要求
2. 巡更器

◆感应式

◆带中文显示

◆带LED照明

◆存储巡检数量不小于四万条

◆环境指标-30℃至+70℃

◆可充电

1. 巡更点

◆防水防震、坚固耐用

◆环境指标-30℃至+70℃

1. 系统功能

◆操作平台Windows

◆界面直观

◆软件可设置每个巡逻的地点名称、巡逻人员名称、巡逻线路、巡逻计划等，巡逻人员巡检后将巡检器交于系统管理人员将巡检数据传到智能巡更系统软件中，管理人员通过软件对巡检人员进行考核，是否正常巡检及巡检过程情况，是否合格、漏检、等数据，管理者可将数据打印和EXECL输出或备份。

1. 系统需求
2. 巡更器4台
3. 巡更点203个（附清单）
4. 通讯线或通讯座4个
5. 管理软件1套

三、巡更点清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 点位 | 布点原则 |
| 1 | 门诊楼 | 20 | 每层4个点 |
| 2 | 诊断楼 | 24 | 每层4个点 |
| 3 | 放疗大厅 | 8 | 一层4个点、二层三层各2个点 |
| 4 | 核医学 | 2 | 每层1个点 |
| 5 | 老科研楼 | 28 | 每层2个点 |
| 6 | 实验楼 | 10 | 每层1个点 |
| 7 | 旧病房楼 | 20 | 每层2个点 |
| 8 | 悦知楼 | 12 | 每层2个点 |
| 9 | 后勤楼 | 2 | 每层1个点 |
| 10 | 连廊 | 3 |  |
| 11 | 放疗病房 | 6 | 每层2个点 |
| 12 | 外科楼 | 54 | 七至十九层每层2个点、六层以下每层4个点 |
| 13 | 内科病房 | 5 | 一层3个点、二层2个点 |
| 14 | 宿舍楼 | 4 | 每层1个点 |
| 15 | 西门 | 1 |  |
| 16 | 南侧小铁门 | 1 |  |
| 17 | 南门 | 1 |  |
| 18 | 外科楼东门 | 1 |  |
| 19 | 北门 | 1 |  |
| 20 | 小计 | 203 |  |