**电动妇科诊疗台技术参数**

床体规格(不计腿板长度，可调节)：1230\*540mm

电动水平高度调节：770-1100mm

电动背板调节：+45°/ -10°

电动座板调节：+45°/ 0°

水平最低位时，体位调节:

背板上折45°，座板0°，座板最低高度370mm

座板上折45°，座板最高高度1100mm

可调温加热垫；

床体一键复位；

标准配置:

1.头枕：1件

2.托腿架：2件

3.扶手：2件

4.不锈钢污盆：1件

5.手臂架：2件

6.手持操作器：1件

7.蓄电池：1套

8.腿板：1件

9.布帘架（头部）：1件

保养维护:定期检测保养，报修24小时内到位。