唾液采集器产品技术参数

用途：用于采集和室温保存入口腔分泌的唾液样本

1．技术参数：

1.1产品由采集漏斗、采集管、保存液管（内含保存液）组成。

1.2采集管总有效体积≥5ml。

1.3保存液体积≥2ml

\*1.4采集管具有唯一独立编码可追溯系统；

\*1.5采集管支持自动化存储及手工存储，提供对应存储配套采集管架。

\*1.6采集管具有指示剂，可直观判断样本状态；保存液成分不会影响后续提取或测序等试验结果。

\*1.7采集管材质为耐低温材质可长期存储于低温或液氮环境。

1.8包装方式：独立套装

1.9运输条件：常温运送，10-30℃保存，有效期可达24个月；样本采集后，可在常温条件下保存≥3个月

2．产品配置清单

独立包装采样管

配套采集管存储架

3．交货周期

合同签订后10个工作日内