|  |
| --- |
| **小型冷冻离心机技术参数** |
| |  |  | | --- | --- | | 最大 相对离心速度 | 21.130 x g | | 最高转速 | 15.000 rpm | | 加速时间 | 15s | | 减速时间 | 16s | | 温度 | -10 °C 至 +40 °C | | 周期时间 | 30 s 至 9:59 h, ∞ | | 噪音水平 | <54 dB(A) | | 尺寸 （长×宽×高） | 290 x 480 x 260 mm | | 重量（不含转子） | 21 kg | | 功率 | 最大350 W | | 最大容量 | 24 x 2,0 mL | |