|  |
| --- |
| **小型冷冻离心机技术参数** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 最大 相对离心速度 | 21.130 x g |
| 最高转速 | 15.000 rpm |
| 加速时间 | 15s |
| 减速时间 | 16s |
| 温度 | -10 °C 至 +40 °C |
| 周期时间 | 30 s 至 9:59 h, ∞ |
| 噪音水平 | <54 dB(A) |
| 尺寸 （长×宽×高） | 290 x 480 x 260 mm |
| 重量（不含转子） | 21 kg |
| 功率 | 最大350 W |
| 最大容量 | 24 x 2,0 mL |

 |