**电钩技术要求**

 我院肺癌和食管癌微创手术中的组织分离以及血管分离需要使用电钩，由于周边邻近许多重要组织器官，所以对电钩的技术参数要求非常严格，具体要求如：

1、电钩头耐高温，不与组织粘连，使术中有良好的视野，刀头周边包裹材料要充分绝缘，避免损伤周围组织；

2、刀头形状能够更快更便捷的分离组织，并且不怕破坏边缘组织；

3、尺寸：电钩外径尺寸4mm，工作长度分为不同长度,分别为22cm、28cm、33cm；

4、用途:在手术中对组织进行切割，凝血用；

5、产品需与使用三芯插头的高频电刀配合使用，产品为一次性使用，采用无菌包装。