|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器技术参数 | | | | |
| **服务器类型** | **服务器技术指标** | **数量** | **用途** | **备注** |
| 机架式服务器 | 2U高度，2个E5-2620V4 CPU，128GB DDR4内存，8块600G硬盘，1G RAID,远程管理模块，四口千兆网口，冗余电源 | 2 | 检验系统 x2台 |  |
| 机架式服务器 | 2U高度，2个E5-2620V4 CPU，64GB DDR4内存，8块1.2T硬盘，1G RAID,远程管理模块，四口千兆网口，冗余电源 | 2 | 腔镜系统 x2台 |  |

信息中心、计算机室

2018年5月22日