**2018 年介入科购置超声机需求参数**

**参数要求**

1. 必备：近年来发布的并且是各厂家高端的腹部机型，配备最新软件版本

2. 必备：四支探头（腹部凸阵探头一支、浅表高频探头一支、腹部小凸阵探头一支和腔内探头一支）

3. 必备：腹部探头是最新技术的二维凸阵探头（中心频率2-8MHz）

4. 必备：超宽频带线阵探头（中心频率8-14MHz）

5. 必备：腔内探头双平面或凸阵探头（中心频率4-13MHz）

6. 必备：腹部和浅表脏器的超声造影功能和弹性成像功能

7. 必备：穿刺支架

8. 优选：具备图像融合和导航功能仪器。