**全自动血培养仪**

1. 仪器及相关试剂必须具备SFDA和FDA注册证书，获准应用于临床。

2. 检测方法：连续监测/实时监测；必须具备血培养阳性实时报警、报告报警时间、培养瓶放回、可查看生长曲线、时间等功能。

3. 仪器检测容量：≥200瓶，并可进行扩增。

4. 血培养瓶：

1）种类齐全，具备需氧瓶、厌氧瓶、儿童瓶、真菌/结核瓶等。可以培养检测细菌（需氧/兼性厌氧/厌氧）、真菌、分枝杆菌等微生物。

2）必须具备抗生素吸附技术。

3）真空采血；瓶口直径为国际通用口径，开放性支持任何厂家的标准持针器进行采血。

5. 具备配套控制系统；仪器必须能与医院LIS系统连接，支持单向/双向通讯（扫条码）。

6. 试剂订购：必须保证1周内送货；试剂效期≥3个月；可帮助调换近效期（效期>1个月）试剂。

7. 完善的售后服务与技术支持：维修必须24小时（含节假日）随叫随到；除仪器工程师外，须具备微生物领域技术支持可解答专业问题。