2U机架式结构；1TB硬盘；最大配置为34个接口，默认包括4光4电千兆接口扩展卡、3个可插拨的扩展槽和2个10/100/1000BASE-T接口；标配双电源，接口支持Bypass；包含三年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可，推荐5000个上网用户使用；吞吐量1.2G；最大并发连接数>100万。系统不仅具有防止非法信息传播、敏感信息泄漏、实时监控、日志追溯、网络资源管理等基本功能，还具有强大的用户管理、报表统计分析功能。该产品基于天融信开放的系统架构及模块化设计，具有实时高效的网络数据采集能力、智能的信息处理能力、强大的内容审计分析能力、精细的行为管理能力，是一款高性能、智能灵活、易于管理和扩展的上网行为管理产品。