**ICU**

**血液净化仪及配套耗材**

技术要求:

①特异性清除血液中的目标致病物质，包括各种蛋白、免疫物、抗体、炎性因子、代谢产物等，满足肾功能、肝功能等多脏器功能的支持；②脱水量误差≤0.2%；③停电时能保障机器继续工作15分钟。

配置要求:

需要特殊耗材,包括:

血液滤过 \*1

血液透析器 \*1

血浆分离器 \*1

胆红素吸附器\*1

不需要特殊安装条件