国家癌症防控平台相关

互联网专线采购需求

## 一、专线需求

采购互联网专线一条，总带宽500M,分带宽（300M，100M，100M）满足国家癌症防控平台等多项目的系统运行需要。

## 二、商务要求

专线具体开通时间需以甲方通知为准。

## 三、技术要求

### 3.1线路接入

* 每条光缆由不同结节延不同路由接至我中心
* 提供带宽分配解决方案或设备
* IP不少于128个
* 全年网络运行时间不少于99.9%

### 3.2骨干网络

* 运营商应至少具有环状骨干网络，保证骨干网络可靠性

### 3.3多线支持

* 运营商应提供访问多种运营商资源的优质网络
* 运营商应提供可响应来自多种运营商访问请求的优质网络

## 四、售后服务

 7\*24小时服务热线支持。

### 4.1重大故障

如遇到光缆意外中断，保证4小时内恢复。

### 4.2一般故障

接入设备发生故障等，保证2小时内恢复。

### 4.3应急情况

如遇到特殊问题，需要调整接入网络配置，保证1小时内完成。