**腹腔镜镜头招标参数**

1. 直径：10mm
2. 长度31cm
3. 视向角：30°
4. 视场角：80°
5. 可高温高压消毒
6. 具有标识色环可快速分辨视向角
7. 蓝宝石镜面
8. 专业技术柱状晶体镜