|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **附件1： 中国医学科学院肿瘤医院办公家具明细清单（木制类）** | | | | | | |
| 序号 | 图例 | 名称 | 规格 | 颜色 | 单位 | 单价 | 材质说明 |
| 1 | 1200.600电脑桌（加小抽屉）-Model | 电脑桌 | 1200\*600\*750 | 任选 | 张 |  | E0级三聚氰胺双饰面刨花板，优质2mm厚同色PVC封边，国内品牌五金件，国际品牌滑轨、锁具，128mm铝合金拉手。人造板部件以及隐蔽部位全部封闭处理，台面有走线功能。 |
| 1400\*700\*750 |  |
| 1600\*800\*750 |  |
| 1800\*800\*750 |  |
| 2 | 1200.600电脑桌（加小抽屉）-Model | 办公桌 | 1200\*600\*750 | 任选 | 张 |  | E0级三聚氰胺双饰面刨花板，优质2mm厚同色PVC封边，国内品牌五金件，国际品牌滑轨、锁具，128mm铝合金拉手。人造板部件以及隐蔽部位全部封闭处理。 |
| 1400\*700\*750 |  |
| 1600\*800\*750 |  |
| 1800\*800\*750 |  |
| 3 | 1200.600电脑桌（加小抽屉）-Model | 二斗桌 | 1300\*500\*750 | 任选 | 张 |  | E0级三聚氰胺双饰面刨花板，优质2mm厚同色PVC封边，国内品牌五金件，人造板部件以及隐蔽部位全部封闭处理。 |
| 4 | 小病房楼_recover-布局1 | 两门衣柜 | 900\*500\*2000 | 任选 | 套 |  | E0级三聚氰胺双饰面刨花板，优质2mm厚同色PVC封边，国内品牌五金件，人造板部件以及隐蔽部位全部封闭处理。 |
| 5 |  | 三门衣柜 | 1350\*500\*2000 | 任选 | 套 |  | E0级三聚氰胺双饰面刨花板，优质2mm厚同色PVC封边，国内品牌五金件，人造板部件以及隐蔽部位全部封闭处理。 |
| 6 | VIP2病房-布局1 | 文件衣柜 | 900\*450\*2000 | 任选 | 套 |  | E0级三聚氰胺双饰面刨花板，优质2mm厚同色PVC封边，国内品牌五金件，人造板部件以及隐蔽部位全部封闭处理。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 放射科书架桌2017.8.10-布局2 | 书架桌 | 1200\*700\*2100 | 任选 | 套 |  | E0级三聚氰胺双饰面刨花板，优质2mm厚同色PVC封边，国内品牌五金件，人造板部件以及隐蔽部位全部封闭处理。 |
| 1400\*700\*2100 |  |
| 8 |  | 独立工作位桌 | 1500\*1500\*1200 | 任选 | 套 |  | 隔断为1.5厚T40铝合金材质，双面钢板，台面为E0级三聚氰胺双饰面板，含三屉活动柜，键盘托，机箱托。 |
| 1400\*1400\*1200 |  |
| 9 |  | 独立工作位桌 | 1400\*700\*1200 | 任选 | 套 |  | 隔断为1.5厚T40铝合金材质，双面钢板，台面为E0级三聚氰胺双饰面板，含三屉活动柜，键盘托，机箱托。 |
| 10 | H37212,H37182,H37162 | 班台 | 2200\*1080\*760 | 胡桃木 | 套 |  | 优质胡桃木皮饰面，标准厚度为0.8MM，宽度标准为≥200MM，绿色环保中密度板，甲醛含量≤30MG/100MG，底漆、面漆均为国际品牌UV环保油漆，硬度在3H以上，优质五金配件国际品牌滑轨，含附台桌与活动柜。 |
| 11 | HM162 | 书柜 | 900\*450\*2000 | 胡桃木 | 组 |  | 优质胡桃木皮饰面，标准厚度为0.8MM，宽度标准为≥200MM，绿色环保中密度板，甲醛含量≤30MG/100MG，底漆、面漆均为UV环保油漆，硬度在3H以上，优质五金配件。 |
| 12 | HM132 | 更衣柜 | 900\*450\*2000 | 胡桃木 | 组 |  | 优质胡桃木皮饰面，标准厚度为0.8MM，宽度标准为≥200MM，绿色环保中密度板，甲醛含量≤30MG/100MG，底漆、面漆均为UV环保油漆，硬度在3H以上，优质五金配件。 |
| 13 | 组合柜069 | 组合柜 | 1800\*450\*2000 | 胡桃木 | 组 |  | 优质胡桃木皮饰面，标准厚度为0.8MM，宽度标准为≥200MM，绿色环保中密度板，甲醛含量≤30MG/100MG，底漆、面漆均为UV环保油漆，硬度在3H以上，优质五金配件。 |
| 14 | 中泰图册1 (58) | 茶几 | 1200\*600\*420 | 胡桃木 | 支 |  | 优质胡桃木皮饰面，标准厚度为0.8MM，宽度标准为≥200MM，绿色环保中密度板，甲醛含量≤30MG/100MG，底漆、面漆均为UV环保油漆，硬度在3H以上，优质五金配件。 |
| 15 | HP6868 | 会议桌 | 7800\*2200\*760 | 胡桃木 | 套 |  | 优质胡桃木皮饰面，标准厚度为0.8MM，宽度标准为≥200MM，绿色环保中密度板，甲醛含量≤30MG/100MG，底漆、面漆均为UV环保油漆，硬度在3H以上，优质五金配件，桌面含8个多媒体线盒。 |
| 16 | 756138833901075702 | 三人沙发 | 1700\*700\*700 | 棕色 | 支 |  | 优质实木框架，木材含水率低于9%，不易变形。高密度海绵，密度高于35GG/M3。优质环保皮，手感柔软、舒适、透气性佳，电镀八字腿。 |
| 17 | 756138833901075702 | 单人沙发 | 700\*700\*700 | 棕色 | 支 |  | 优质实木框架，木材含水率低于9%，不易变形。高密度海绵，密度高于35GG/M3。优质环保皮，手感柔软、舒适、透气性佳，电镀八字腿。 |
| 18 | 2532 | 三人沙发 | 2000\*800\*850 | 黑 | 支 |  | 优质实木框架，木材含水率低于9%，不易变形。高密度海绵，密度高于35GG/M3。优质环保皮，手感柔软、舒适、透气性佳。出木部分高级隐孔亚光漆，颜色与配套家具协调。 |
| 19 | 2532 | 沙发(单人位） | 1050\*800\*850 | 黑 | 支 |  | 优质实木框架，木材含水率低于9%，不易变形。高密度海绵，密度高于35GG/M3。优质环保皮，手感柔软、舒适、透气性佳。出木部分高级隐孔亚光漆，颜色与配套家具协调。 |
| 20 | 三人沙发070 | 三人沙发 | 2200\*800\*850 | 清色 | 支 |  | 优质实木框架，木材含水率低于9%，不易变形。高密度海绵，密度高于35GG/M3，扶手内嵌牛皮。优质头层牛皮，手感柔软、舒适透气性佳。出木部分高级隐孔亚光漆，颜色与配套家具协调。 |
| 21 | 三人沙发070 | 沙发(单人位） | 1100\*800\*850 | 清色 | 支 |  | 优质实木框架，木材含水率低于9%，不易变形。高密度海绵，密度高于35GG/M3，扶手内嵌牛皮。优质头层牛皮，手感柔软、舒适透气性佳。出木部分高级隐孔亚光漆，颜色与配套家具协调。 |
| 22 | 879899883975922150 | 电脑椅 | 119B | 黑 | 把 |  | ·黑色PP料背架  ·40密度高回弹中软切割海绵  ·中班蝴蝶底盘带原位锁定  ·PP固定扶手  ·100#沉口5公分黑色汽杆  ·∮320尼龙高脚  ·φ50MM黑色尼龙轮。 |
| 23 | 644681830639736167 | 中班椅 | TNU | 黑 | 把 |  | 高背带扶手，优质加厚环保皮，后背任意角度可倾斜锁定，海棉采用高密度定型海绵，优质品牌气压棒；脚轮采用强化合成尼龙纤维树脂材料制成。优质电镀五星脚 |
| 24 | a1d443f91bc1ddd415e6af5c20929b2 | 会议椅 | G-XIG | 黑 | 把 |  | 2.0厚电镀椅架，优质超纤皮，内衬高回弹海绵。 |
| 25 | IMG_256 | 折叠椅 | 标准 | 黑 | 把 |  | 国产优质加厚皮革覆面，内衬高回弹海绵。1.5厚电镀椅架 |
| 26 | C002 | 实验圆凳 | C02 | 黑 | 把 |  | PU皮饰面，优质品牌气压棒；地脚采用尼龙纤维树脂材料制成。优质电镀椅架。 |
| 27 | 吧椅高 | 吧椅 | BY-G | 黑 | 把 |  | 低背，优质环保皮饰面，内衬高回弹海绵，带脚踏圈，电镀椅盘优质气压棒。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |