互联网专线采购需求

## 一、专线需求

采购点对点专线1条，带宽100M，满足医院中心院区和顺义院区机房互联互通。

采购互联网专线2条，中心院区1条，顺义院区1条，总规划带宽为800M，其中中心院区100M，顺义院区700M，满足国家抗肿瘤药临床应用监测网和同质化智慧平台等多个业务系统的运行需要。

## 二、商务要求

专线具体开通时间以甲方要求为准。

各专线带宽按甲方需要分配。

服务商必须具备ISP资质。

服务商需能提供近两年的互联网专线合同案例（北京区域内医疗机构或大型国企，数量不限）。

## 三、技术要求

### 3.1线路接入

* \*每条光缆由不同结节延不同路由接至我中心
* \*提供带宽分配解决方案或设备
* \*中心院区IP不少于16个，顺义院区IP不少于64个。
* \*全年网络运行时间不少于99.9%

### 3.2多线支持

* 运营商应提供访问多种运营商资源的优质网络
* 运营商应提供可响应来自多种运营商访问请求的优质网络

## 四、售后服务

 7\*24小时服务热线支持。

### 4.1重大故障

如遇到光缆意外中断，保证4小时内恢复。

### 4.2一般故障

接入设备发生故障等，保证2小时内恢复。

### 4.3应急情况

如遇到特殊问题，需要调整接入网络配置，保证1小时内完成。