血气分析仪

技术要求：

①检测时间短，5分钟以内出结果；

②检测项目包括：pH、pCO2、pO2、血乳酸、离子钙；

③能够给出血气分析仪质控结果（每6个月）。

耗材要求：

试剂包，最少可以为100人份