**图形工作站**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图形工作站配置参数 | | |
| 数量：16套 | | |
| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| 1 | 品牌类型 | 国内知名品牌 |
| 2**★** | 显示器 | 24英寸LED背光，分辨率3840×2160，亮度500cd/㎡，刷新率60Hz，色数10亿，与主机同一品牌。 |
| 3**★** | CPU | IntelXeon Skylake-W2223,4Cores,3.6GHz,8.25MB Cache,DDR4-2666, Turbo, 120W； |
| 4**★** | 内存 | 16GB DDR4 RDIMM，最少支持4条内存插槽 |
| 5**★** | 硬盘 | 1块2TB SATA 3.5硬盘,1块2TB M.2 PCIe SSD硬盘/Raid 支持RAID 0，RAID 1，RAID 5 和RAID 10； |
| 6**★** | 显卡 | 1块NVIDIA RTX A4000 16GDDR6 显卡，3条高清视频连接线； |
| 7 | 光驱 | DVD-ROM |
| 8**★** | 网卡 | 万兆网卡\*2 |
| 9 | 外部接口 | Realtek ALC662/前置接口：自带闪亮指示灯,USB 3.0接口2个,灵动扩展区支持1394,eSATA/支持9合1SD读卡器/6个(其中4个USB3.0接口)/2个 PCIe 3.0 x16 插槽/1个PCIe x8 插槽/1个PCIe x4 插槽/2个5.25" 外置托架； |
| 10 | 电源 | 950W电源 |
| 11**★** | 操作系统 | 正版 Windows10专业版操作系统64位 |
| 12 | 机箱 | 塔式机箱，175 x 426 x 375 mm/标配内置扬声器 |
| 13 | 键盘鼠标 | USB键盘鼠标 |
| 14**★** | 其他配置 | 预装桌面应用程序，自动通知用户系统检测到的任何错误/提供错误代码+问题描述、保修信息和分步故障排除/主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能，且保证硬盘数据擦除后不可恢复 |
| 15**★** | 保修 | 厂家三年保修及人工服务 |

**★号条款为必须满足项，需提供证明文件**