中国医学科学院肿瘤医院

UPS不间断电源及蓄电池组巡检服务

 拟对全院UPS不间断电源及附带的蓄电池组进行巡检服务，需求如下：

 1、每个月对全院的UPS不间断电源及附带的蓄电池组进行统计核查。

 2、对全院涉及到的UPS不间断电源及附带的蓄电池组定期进行巡检保养，包括但不仅限于除尘、电压检测、温度检测等。

 3、巡检频率为每月一次。

 4、对于条件允许的位置，每年需对UPS不间断电源及附带的蓄电池组进行两次全面除尘服务。

 5、要求巡检服务在每个月28号前完成，每次都要求双人巡检，两位工程师都要求持有高压特种证书。需提前向设备处备案。

 6、要求每个月出具UPS巡检报告并加盖厂商的公章。

 7、服务对象包括病理科、检验科、核医学等共计82台设备，详细列表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 品牌 | 型号 | 电池品牌及型号 | 电池数量 | 市电输入电压 | 输出电压 |
| 1 | 核医学120室 | 伊顿 | 3KVA | 标机 | 6 | 230 | 220 |
| 2 | 中控室（外科一层） | 山特 | 30KVA | 鲁鹰100AH | 32 | 230 | 220 |
| 3 | 检验科（生化室） | 雷诺士 | 200KVA | 勤电 150AH | 64 | 229 | 220 |
| 4 | 检验科（微生物室） | APC | 3KVA | 松下 38AH | 8 | 229 | 220 |
| 5 | 检验科（分子1） | APC | 3KVA | 电池条 | 2 | 228 | 220 |
| 6 | 检验科（分子2） | APC | 3KVA | 电池条 | 2 | 229 | 220 |
| 7 | 检验科（扩增） | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 8 | 检验科（扩增） | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 9 | 检验科（扩增） | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 10 | 诊断(乳腺)1层 | 伊顿 | 1KVA | 标机 | 3 | 228 | 220 |
| 11 | 核5（门诊地下1层） | 艾默生 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 12 | 核6（门诊地下一层) | 艾默生 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 13 | 诊断(胃肠) | 山特 | 2KVA | 标机 | 4 | 229 | 220 |
| 14 | 诊断CT108 | APC | 看不到 | 标机 | 内置 | 229 | 220 |
| 15 | 诊断CT108 | 维谛 | 3KVA | 标机 | 6 | 228 | 220 |
| 16 | 诊断机房 | APC | 10KVA | NTCCA 55AH | 32 | 229 | 220 |
| 17 | 诊断机房 | APC | 10KVA | NTCCA 55AH | 32 | 229 | 220 |
| 18 | 病案室3层 | APC | 5KVA | 理士 100AH | 32 | 228 | 220 |
| 19 | 病理科415 | 金武士 | 2KVA | 标机 | 4 | 227 | 220 |
| 20 | 病理科415 | 金武士 | 2KVA | 标机 | 4 | 227 | 220 |
| 21 | 病理科415 | 金武士 | 2KVA | 标机 | 4 | 227 | 220 |
| 22 | 病理科416 | POWERVAR | 0.8KVA | 标机 | 2 | 227 | 220 |
| 23 | 病理科416 | POWERVAR | 0.8KVA | 标机 | 2 | 227 | 220 |
| 24 | 病理科416 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 25 | 病理科416里 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 26 | 病理科416里 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 27 | 病理科416里 | 金武士 | 12KVA | 标机 | 16 | 229 | 220 |
| 28 | 病理科416里 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 29 | 病理科416里 | 金武士 | 12KVA | 标机 | 16 | 229 | 220 |
| 30 | 病理科416里 | 金武士 | 12KVA | 标机 | 16 | 229 | 220 |
| 31 | 病理科416里 | 金武士 | 12KVA | 标机 | 16 | 229 | 220 |
| 32 | 病理科416里 | 金武士 | 12KVA | 标机 | 16 | 229 | 220 |
| 33 | 病理科443 | 山特 | 10KVA | 标机 | 16 | 229 | 2220 |
| 34 | 病理科443 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 35 | 病理科443 | 易事特 | 3KVA | 标机 | 6 | 228 | 220 |
| 36 | 病理科443 | 易事特 | 3KVA | 标机 | 6 | 227 | 220 |
| 37 | 病理科443 | APC | 3KVA | 科士达 17AH | 4 | 227 | 220 |
| 38 | 病理科（文库） | 山特 | 6KVA | 标机 | 16 | 227 | 220 |
| 39 | 病理科443 | APC | 3KVA | 电池包 | 1个 | 227 | 220 |
| 40 | 病理科扩增 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 227 | 220 |
| 41 | 病理科扩增 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 227 | 220 |
| 42 | 病理科扩增 | 山特 | 3KVA | 安斯顿 24AH | 8 | 227 | 220 |
| 43 | 病理科扩增 | 山特 | 3KVA | 安斯顿 24AH | 8 | 227 | 220 |
| 44 | 病理科扩增 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 227 | 220 |
| 45 | 病理科PCR | 山特 | 10KVA | 鲁鹰 100AH | 16 | 230 | 220 |
| 46 | 病理科PCR | 山特 | 6KVA | 标机 | 16 | 230 | 220 |
| 47 | 病理科436 | 易事特 | 2KVA | 易斯顿 120AH | 4 | 229 | 220 |
| 48 | 放疗CT2 | 维谛 | 3KVA | 标机 | 6 | 231 | 220 |
| 49 | 放疗CT1 | 艾默生 | 3KVA | 标机 | 6 | 231 | 220 |
| 50 | 放疗加速1 | ETN | 2KVA | 标机 | 4 | 231 | 220 |
| 51 | 放疗加速8 | ETN | 5130 | 标机 | 6 | 231 | 220 |
| 52 | 放疗加速3 | ETN | 5130 | 标机 | 6 | 230 | 220 |
| 53 | 放疗加速10 | ETN | 6KVA | 电池包 | 1个 | 231 | 220 |
| 54 | 放疗加速9 | TRIPP | 3KVA | 标机 | 6 | 231 | 220 |
| 55 | 放疗加速6 | ETN | 3KVA | 电池包 | 1个 | 231 | 220 |
| 56 | 放疗加速2 | ETN | 5130 | 电池包 | 3个 | 231 | 220 |
| 57 | 放疗1层机房 | APC | 3KVA | 电池包 | 1个 | 231 | 220 |
| 58 | 放疗1层机房 | APC | 6KVA | 电池包 | 1个 | 230 | 220 |
| 59 | 放疗1层机房 | APC | 10KVA | 电池包 | 3个 | 229 | 220 |
| 60 | 放疗3层机房 | APC | 5KVA | 标机 | 16 | 230 | 220 |
| 61 | 放疗3层机房 | APC | 6KVA | 电池包 | 1个 | 230 | 220 |
| 62 | 放疗3层机房 | APC | 3KVA | 标机 | 16 | 231 | 220 |
| 63 | 放疗3层机房 | APC | 6KVA | 电池包 | 1个 | 231 | 220 |
| 64 | 放疗3层机房 | APC | 5KVA | 电池包 | 3个 | 230 | 220 |
| 65 | 放疗3层机房 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 230 | 220 |
| 66 | 放疗3层机房 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 230 | 220 |
| 67 | 放疗3层机房 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 230 | 220 |
| 68 | 放疗3层机房 | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 230 | 220 |
| 69 | 放疗3楼机房 | 山特 | 2KVA | 看不到 24H | 4 | 230 | 220 |
| 70 | 妇科后装 | APC | 1KVA | 电池包 | 1个 | 229 | 220 |
| 71 | 妇科后装 | 山特 | 1KVA | 松下 38AH | 4 | 229 | 220 |
| 72 | 放疗1层机房 | APC | 3KVA | 标机 |  |  |  |
| 73 | 北楼一层检验科（张浩） | 施耐德 | 100KVA | 施耐德 100AH | 50 | 234 | 220 |
| 74 | 北楼一层检验科（张浩） | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 75 | 北楼一层检验科（张浩） | 山特 | 3KVA | 标机 | 6 | 229 | 220 |
| 76 | 南楼2层胸6科（S-214) | 施耐德 | 60KVA | 施耐德 100AH | 32 | 233 | 220 |
| 77 | 手术室S-326 | 施耐德 | 100KVA | 施耐德 100AH | 50 | 233 | 220 |
| 78 | 手术室S-326 | 施耐德 | 80KVA | 施耐德 100AH | 40 | 233 | 220 |
| 79 | CT室 | STACO | 6KVA | 电池包 | 1个 | 230 | 220 |
| 80 | CT室 | STACO | 6KVA | 电池包 | 1个 | 230 | 220 |
| 81 | 北楼设备间 | 施耐德 | 200KVA | 施耐德 100AH | 128 | 231 | 220 |
| 82 | 南楼3层手术室通讯机房S-322 | 施耐德 | 100KVA | 施耐德 100AH | 50个 |  |  |