**胶片袋要求**

①胶片袋须适配用于，巴方医疗品牌KFB-200型取袋机，胶片袋为卷轴供袋式。

②胶片袋宽度符合巴方医疗品牌KFB-200型取袋机出袋口宽度限值。

③连续胶片袋之间预裁切可撕开分离，且胶片袋长度符合巴方医疗品牌KFB-200型取袋机传送滚动送袋长度。

④胶片袋厚度符合设备使用要求，不应过厚卡袋影响传送滚轴出袋或厚度不达标影响传送轴接触压合而无法走袋。

⑤胶片袋材质须具有较强的抗拉伸性，可盛放20张以上的胶片，拎手处不易拉坏变形，并采用防水、不透明的可降解材料，且检测符合国家对于降解塑料袋的标准要求。

⑥单卷胶片袋的直径在满足设备装载的情况下，应尽可能多的提高袋子数量，以减少更换频率。且单卷胶片袋重量符合设备滚轴承重要求，从而保证设备稳定运行。

⑦胶片袋表面内容须按科室要求进行定制印刷，并且可多色印刷。保证胶片袋的制作质量和印刷质量，不应出现印刷颜色偏差、不均、文字或院徽不清晰、褶皱不平、污损等质量缺陷。

⑧胶片袋供应商须提供样品袋进行现场使用测试及试用，确保与巴方医疗品牌KFB-200型取袋机适配，不会出现胶片袋卡袋、偏移或不易撕取等情况，保障设备稳定运行，提高患者就诊效率。