过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣技术参数

【使用范围】

应与过氧化氢低温等离子体灭菌器匹配使用。旨在低温下对金属、非金属诊疗器械和用品进行灭菌。

【主要有效成分及其含量】

过氧化氢浓度范围 641.0g/L-738.8g/L(53%-59.6%) (w/w)。

【杀灭微生物类别】

可杀灭细菌芽孢。