**施源器**

钛制FSD型施源器套件：成对的阴道插入物钛合金保持器；宫内钛合金串联装置，15°、宫内钛合金串联装置，30°、宫内钛合金串联装置，45°；装配有锁紧螺帽的钛合金串联枢轴；

卵形对，微型，16mm直径、卵形对，20mm直径、卵形对，25mm直径、卵形对，30mm直径；宫口堵盖组钛金螺丝；乙缩醛，带有钛合金CT标示器的子宫口堵盖；方孔螺钉头用扳手；钛合金锁紧螺帽；杀菌塞（25个装)