|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| ①最大工作通道2.6mm；②软镜末端调节角度±150度；③能够进行痰液抽吸和痰液取样检验；④电池续航90分钟以上；⑤数字存储卡储存信息，可连接电脑输出。⑥移动显示器LCD屏幕尺寸：10英寸及以上 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|